Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH
Gmina Radłów – sezon zimowy 2026/2027
I. Cel i zakres standardu
1. Niniejszy Standard określa wymagany poziom zimowego utrzymania dróg gminnych objętych zamówieniem, dopuszczalne odstępstwa od tego poziomu, maksymalne czasy usuwania skutków zjawisk zimowych oraz zasady organizacji odśnieżania i zwalczania śliskości.
2. Standard stosuje się łącznie z Zapytaniem ofertowym, Projektem umowy, Specyfikacją techniczną i Wykazem rejonów. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie wymagania Standardu w organizacji pracy, doborze sprzętu, materiałów i obsady operatorskiej.
3. Celem zimowego utrzymania jest zapewnienie możliwie bezpiecznej i płynnej przejezdności dróg w warunkach zimowych, przy zachowaniu parametrów i czasów określonych poniżej. Standard nie oznacza obowiązku utrzymywania nawierzchni stale czarnej i suchej.
II. Zasady uruchamiania akcji zimowej i liczenia czasu
1. Prace są podejmowane na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca pozostaje w gotowości przez cały okres obowiązywania umowy i zapewnia stałą możliwość przyjmowania dyspozycji.
2. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca rozpoczyna działania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania dyspozycji, zgodnie z umową.
3. W przypadku opadów śniegu Wykonawca, po uruchomieniu akcji przez Zamawiającego, powinien rozpocząć odśnieżanie w czasie pozwalającym na zachowanie wymaganego standardu. Nie należy oczekiwać do ustania opadów, jeżeli ich intensywność lub prognozowany czas trwania może spowodować utratę przejezdności.
4. Czasy dopuszczalnych odstępstw dotyczących zalegania śniegu liczy się od ustania opadów śniegu. Czasy dotyczące śliskości zimowej liczy się od stwierdzenia zjawiska przez Zamawiającego lub od przekazania Wykonawcy informacji / zlecenia dotyczącego jego wystąpienia, jeżeli dokumentacja nie stanowi inaczej.
5. Jeżeli opady, zawieje lub zamiecie trwają nieprzerwanie i obiektywnie uniemożliwiają osiągnięcie standardu, Wykonawca prowadzi działania w sposób ciągły lub powtarzalny, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, i w pierwszej kolejności zapewnia przejezdność odcinków priorytetowych.
III. Wymagany standard utrzymania
1. Dla dróg objętych niniejszym zamówieniem przyjmuje się następujący poziom utrzymania:
	Zakres / zjawisko
	Wymagany stan i dopuszczalne odstępstwa
	Maksymalny czas

	Odśnieżanie jezdni
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości odcinka objętego zleceniem. Należy zapewnić przejezdność oraz usuwać śnieg w sposób niepowodujący tworzenia niebezpiecznych wałów i ograniczenia widoczności.
	zgodnie z czasami dla poszczególnych zjawisk poniżej

	Śnieg luźny
	Po ustaniu opadów może zalegać przejściowo, przy zachowaniu możliwości ruchu.
	do 6 h

	Zaspy i lokalne języki śnieżne
	Mogą występować lokalnie po ustaniu opadów; powinny być usuwane w pierwszej kolejności tam, gdzie ograniczają przejezdność lub bezpieczeństwo.
	do 6 h

	Śnieg zajeżdżony
	Może występować miejscowo, jeżeli nie powoduje utraty przejezdności; Wykonawca powinien ograniczać powstawanie kolein i nierówności utrudniających ruch.
	dopuszczalny miejscowo

	Przerwy w komunikacji
	Dopuszczalne wyłącznie w warunkach, w których pomimo prawidłowo prowadzonej akcji nie jest możliwe utrzymanie przejezdności.
	do 8 h

	Gołoledź / lodowica
	Usuwana w miejscach wskazanych do posypywania oraz interwencyjnie w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
	do 8 h

	Śliskość pośniegowa
	Usuwana po mechanicznym odśnieżeniu i w miejscach wymagających poprawy przyczepności.
	do 10 h

	Posypywanie po opadach
	W pierwszej kolejności skrzyżowania, odcinki o pochyleniu podłużnym powyżej 4%, niebezpieczne łuki, miejsca o ograniczonej widoczności i inne odcinki wskazane przez Zamawiającego.
	do 6 h


2. Wskazane czasy są czasami maksymalnymi. Jeżeli warunki atmosferyczne i techniczne pozwalają na wcześniejsze osiągnięcie wymaganego stanu, Wykonawca powinien zakończyć czynności bez zbędnej zwłoki.
3. Dopuszczalne odstępstwa nie oznaczają prawa do pozostawienia drogi bez działań do końca wskazanego czasu. Wykonawca ma prowadzić prace od chwili zlecenia w sposób ciągły i racjonalny, a podane czasy określają graniczny czas usunięcia skutków danego zjawiska.
IV. Miejsca wymagające szczególnej uwagi
1. Przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości pierwszeństwo, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, mają w szczególności: skrzyżowania i ich bezpośrednie otoczenie; odcinki o pochyleniu podłużnym powyżej 4%; niebezpieczne łuki; dojazdy do obiektów użyteczności publicznej i służb ratunkowych, jeżeli znajdują się na trasie objętej zleceniem; miejsca o ograniczonej widoczności; odcinki, na których występuje nawiewanie śniegu; inne miejsca wskazane przez Zamawiającego.
2. Śnieg należy odkładać w sposób możliwie nieutrudniający ruchu, niezasłaniający znaków drogowych i nieograniczający widoczności na skrzyżowaniach. Nie należy zasypywać wjazdów na drogi poprzeczne w sposób powodujący zagrożenie lub utratę przejezdności.
3. W rejonie urządzeń infrastruktury drogowej, przepustów, barier, znaków, krawężników i innych przeszkód Wykonawca prowadzi prace ze szczególną ostrożnością, tak aby nie powodować ich uszkodzeń.
V. Zwalczanie śliskości zimowej
1. Do zwalczania śliskości stosuje się materiały i technologie określone w Specyfikacji technicznej i Zapytaniu ofertowym. Podstawową mieszaniną jest mieszanina 94% środków niechemicznych, tj. kruszywa naturalnego lub sztucznego o uziarnieniu do 4 mm, oraz 6% chlorku sodu (NaCl, soli drogowej).
2. Posypywanie należy wykonywać równomiernie, w ilości dostosowanej do rodzaju zjawiska, temperatury i stanu nawierzchni. Materiał nie może być zbrylony ani zanieczyszczony w sposób utrudniający równomierne dozowanie.
3. W przypadku gołoledzi, lodowicy lub nagłego oblodzenia Wykonawca, po otrzymaniu dyspozycji, rozpoczyna działanie niezwłocznie i w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca decydujące o bezpieczeństwie i możliwości ruchu.
4. Jeżeli warunki wymagają zastosowania innego dopuszczonego prawem środka lub innej technologii niż podstawowa mieszanina, sposób działania wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, chyba że Specyfikacja techniczna przewiduje takie zastosowanie wprost.
VI. Kontrola wykonania standardu
1. Ocenie podlega nie tylko fakt przejazdu sprzętu, lecz przede wszystkim uzyskany stan drogi, czas reakcji, zgodność zakresu prac ze zleceniem oraz prawidłowość użytych materiałów.
2. Zamawiający może kontrolować realizację w trakcie prowadzenia akcji oraz po jej zakończeniu, a Wykonawca jest zobowiązany udzielić informacji o aktualnym miejscu pracy sprzętu, wykonanych odcinkach, zastosowanym materiale i przewidywanym czasie zakończenia prac.
3. W przypadku stwierdzenia, że standard nie został osiągnięty z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może nakazać niezwłoczne powtórzenie lub uzupełnienie prac. Zasady odpowiedzialności i kar określa umowa.
4. Czas pracy i zakres wykonanych czynności dokumentuje się w Karcie pracy zgodnie z umową. Rozliczeniu podlegają wyłącznie prace zlecone, wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego.
VII. Warunki nadzwyczajne
1. Za warunki nadzwyczajne uznaje się w szczególności intensywne lub długotrwałe opady, zamiecie i zawieje śnieżne, marznące opady, gwałtowne spadki temperatury, awarie lub zdarzenia drogowe uniemożliwiające prowadzenie prac w zwykłym trybie, jeżeli okoliczności te obiektywnie uniemożliwiają zachowanie czasów określonych w Standardzie.
2. W takich sytuacjach Wykonawca niezwłocznie informuje koordynatora Zamawiającego o przyczynie, zakresie utrudnień i przewidywanym wpływie na realizację zlecenia oraz wykonuje prace według priorytetów wskazanych przez Zamawiającego.
3. Wystąpienie warunków nadzwyczajnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prowadzenia dostępnych działań mających na celu utrzymanie lub przywrócenie przejezdności, chyba że ich wykonanie byłoby niemożliwe albo stwarzałoby bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub sprzętu.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Wykonawca powinien tak zorganizować sprzęt i personel, aby zachować wymagany czas reakcji i czasy dopuszczalnych odstępstw jednocześnie na wszystkich częściach zamówienia, które realizuje.
2. W razie rozbieżności pomiędzy niniejszym Standardem a umową lub Zapytaniem ofertowym stosuje się kolejność dokumentów określoną w umowie.
3. Standard obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia i stanowi integralny element dokumentacji postępowania oraz umowy.
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