Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Radłów – sezon 2026/2027

1. Przedmiot i zakres Specyfikacji
1.1. Specyfikacja określa wymagania techniczne, organizacyjne i jakościowe dotyczące wykonania usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Radłów w sezonie 2026/2027, objętych Zapytaniem ofertowym i umową.
1.2. Zakres obejmuje w szczególności: przygotowanie i utrzymanie w gotowości sprzętu oraz materiałów, odśnieżanie jezdni, usuwanie zasp i lokalnych nagromadzeń śniegu, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej, usuwanie oblodzeń oraz czynności niezbędne do osiągnięcia standardu określonego w Załączniku nr 3.
1.3. Niniejsza Specyfikacja dotyczy dróg gminnych położonych w rejonach określonych w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego, wskazywanych przez Zamawiającego w bieżących zleceniach. Zakres zamówienia nie obejmuje odśnieżania chodników i przystanków wykonywanego przez pracowników Zamawiającego.
1.4. Wykonawca wykonuje prace wyłącznie na zlecenie Zamawiającego i w granicach zleconego rejonu oraz zakresu. Samodzielne rozpoczęcie prac nie stanowi podstawy do rozliczenia, z wyjątkiem przypadku uprzednio uzgodnionego z Zamawiającym.
2. Wymagania ogólne dotyczące wykonania prac
2.1. Wykonawca odpowiada za jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonywanych prac oraz za ich zgodność z umową, Zapytaniem ofertowym, Standardem zimowego utrzymania, niniejszą Specyfikacją i Wykazem rejonów.
2.2. Prace należy organizować w sposób ograniczający utrudnienia w ruchu, z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych, łuków, wzniesień i spadków, przystanków, obiektów mostowych, urządzeń drogowych oraz miejsc o ograniczonej widoczności.
2.3. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco obserwować stan odcinków objętych aktualnym zleceniem i dostosowywać sposób pracy do rzeczywistych warunków, nie zmieniając samodzielnie zakresu zlecenia.
2.4. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających osiągnięcie wymaganego standardu, w szczególności intensywnych i długotrwałych opadów, zawiei, zamieci, marznących opadów lub awarii niezależnej od Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie informuje koordynatora Zamawiającego i realizuje wskazane priorytety.
3. Wymagania dotyczące sprzętu
3.1. Sprzęt wykorzystywany do realizacji zamówienia musi być sprawny technicznie, odpowiedni do rodzaju i szerokości utrzymywanej drogi, posiadać wymagane badania techniczne, ubezpieczenie i wyposażenie oraz być dopuszczony do ruchu lub użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.2. Do odśnieżania mogą być stosowane w szczególności pojazdy wyposażone w pługi lemieszowe lekkie, średnie lub ciężkie, pługi odśnieżne, odśnieżarki oraz inny sprzęt mechaniczny umożliwiający bezpieczne i skuteczne usunięcie śniegu.
3.3. Lemiesze, elementy robocze, mocowania i układy hydrauliczne muszą być sprawne. Sprzęt nie może powodować nieuzasadnionego uszkadzania nawierzchni, krawężników, urządzeń drogowych ani infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym.
3.4. Sprzęt do posypywania powinien umożliwiać równomierne dozowanie materiału, regulację ilości i szerokości rozsypu oraz takie prowadzenie pracy, aby materiał trafiał na utrzymywaną część nawierzchni. Urządzenia muszą być odporne na oddziaływanie stosowanych środków i utrzymywane w stanie zapobiegającym niekontrolowanemu rozsypywaniu materiału.
3.5. Pojazdy i maszyny pracujące na drodze muszą posiadać oznakowanie i urządzenia ostrzegawcze wymagane obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiada za ich prawidłowe używanie.
3.6. W przypadku awarii Wykonawca zapewnia bez zbędnej zwłoki sprzęt zastępczy o parametrach pozwalających na zachowanie wymaganego standardu, bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Wymagania dotyczące operatorów
4.1. Osoby kierujące pojazdami i obsługujące sprzęt muszą posiadać uprawnienia wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub maszyny oraz znać zasady bezpiecznej pracy i wymagania wynikające z dokumentacji zamówienia.
4.2. Przed rozpoczęciem pracy operator sprawdza w zakresie możliwym do wykonania przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, mocowanie urządzeń roboczych, oświetlenie i sygnalizację ostrzegawczą oraz stan urządzeń do dozowania materiału.
4.3. Zabrania się wykonywania prac sprzętem niesprawnym lub w sposób stwarzający zagrożenie dla uczestników ruchu, pracowników, infrastruktury albo mienia osób trzecich.
5. Technologia odśnieżania
5.1. Odśnieżanie należy prowadzić w sposób zapewniający możliwie szybkie przywrócenie przejezdności oraz osiągnięcie stanu określonego w Standardzie zimowego utrzymania. Prędkość roboczą należy dostosować do warunków, rodzaju sprzętu, natężenia ruchu i widoczności.
5.2. Co do zasady śnieg usuwa się z jezdni w kierunku pobocza, w miejsce niepowodujące zagrożenia, blokowania zjazdów w stopniu możliwym do uniknięcia, ograniczenia widoczności ani zasypywania urządzeń drogowych. Nie wolno tworzyć pryzm utrudniających widoczność na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.
5.3. Na drogach wymagających kilku przejazdów odśnieżanie należy prowadzić w sposób zapewniający stopniowe oczyszczanie całej wymaganej szerokości jezdni. Przy intensywnym opadzie dopuszcza się wielokrotne przejazdy, a kolejność prac określa Zamawiający z uwzględnieniem bezpieczeństwa i znaczenia komunikacyjnego odcinków.
5.4. Szczególną ostrożność należy zachować przy studzienkach, wyspach, progach, krawężnikach, znakach, barierach, przepustach, obiektach mostowych i innych elementach infrastruktury. Wykonawca powinien znać ograniczenia sprzętu i prowadzić lemiesz tak, aby nie powodować uszkodzeń.
5.5. Usuwanie śniegu poza pas drogowy, wywóz śniegu lub jego mechaniczne załadowanie nie jest objęte podstawową stawką godzinową, chyba że dana czynność została przewidziana w dokumentacji albo odrębnie zlecona i uzgodniona przez Strony.
6. Materiały do zwalczania śliskości
6.1. Do zwalczania śliskości stosuje się wyłącznie środki dopuszczone obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. Nr 230, poz. 1960).
6.2. Rozporządzenie dopuszcza jako środki niechemiczne m.in. piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm oraz kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm, a jako środki chemiczne m.in. chlorek sodu (NaCl).
6.3. Dla niniejszego zamówienia podstawową mieszaniną jest mieszanina 94% środka niechemicznego, tj. kruszywa naturalnego lub sztucznego o uziarnieniu do 4 mm, oraz 6% chlorku sodu (NaCl, soli drogowej), o ile Zamawiający nie zleci zastosowania innej technologii dopuszczonej przepisami i dokumentacją.
6.4. Kruszywo powinno być czyste, jednorodne, sypkie i wolne od odpadów, gliny, nadmiernej ilości frakcji pylastych, ostrych elementów oraz zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy, nawierzchnię, kanalizację lub urządzenia drogowe. Materiał zbrylony w stopniu uniemożliwiającym równomierne dozowanie nie może być używany.
6.5. Chlorek sodu powinien być materiałem przeznaczonym do zimowego utrzymania nawierzchni, przechowywanym w warunkach ograniczających zawilgocenie, zbrylanie i przedostawanie się do gruntu lub wód.
6.6. Wykonawca zapewnia zakup, transport, magazynowanie, przygotowanie, załadunek i zastosowanie materiałów w ramach zaoferowanej ceny jednostkowej, chyba że dokumentacja postępowania wyraźnie stanowi inaczej.
7. Technologia zwalczania śliskości
7.1. Przed zastosowaniem środków chemicznych śnieg powinien zostać mechanicznie usunięty w zakresie możliwym i wymaganym dla danego zjawiska. Środki chemiczne stosuje się do zapobiegania powstawaniu oraz usuwania gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawaniu śliskości pośniegowej, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach.
7.2. Środki niechemiczne stosuje się przede wszystkim w celu zwiększenia szorstkości nawierzchni. Rozsyp materiału powinien być równomierny i skoncentrowany na powierzchni wymagającej zabezpieczenia.
7.3. Rodzaj materiału i dawkę należy każdorazowo dostosować do rodzaju zjawiska, temperatury nawierzchni i powietrza, intensywności opadów, stanu jezdni oraz polecenia Zamawiającego. Nie dopuszcza się nieuzasadnionego nadmiernego stosowania środków chemicznych.
7.4. Jeżeli Zamawiający zleci technologię inną niż podstawowa mieszanina 94%/6%, Wykonawca stosuje wyłącznie środki i dawki dopuszczone obowiązującymi przepisami. Zmiana technologii w ramach zlecenia nie zwalnia z obowiązku osiągnięcia wymaganego standardu.
8. Orientacyjne warunki stosowania materiałów zgodnie z rozporządzeniem
Poniższe wartości mają charakter technicznego odniesienia do obowiązującego rozporządzenia. Przy realizacji zamówienia Wykonawca stosuje aktualnie obowiązujące przepisy oraz dyspozycje Zamawiającego.
	Rodzaj działania / zjawisko
	Temperatura
	NaCl [g/m²]
	Środki niechemiczne [g/m²]

	Zapobieganie oblodzeniu / gołoledzi
	do -2°C
	do 15
	-

	Zapobieganie oblodzeniu / gołoledzi
	-3 do -6°C
	15-20
	-

	Zapobieganie oblodzeniu / gołoledzi
	-7 do -10°C
	20-30
	-

	Zapobieganie śliskości pośniegowej
	do -2°C
	do 10
	-

	Zapobieganie śliskości pośniegowej
	-3 do -6°C
	10-15
	-

	Zapobieganie śliskości pośniegowej
	-7 do -10°C
	15-20
	-

	Likwidacja gołoledzi, oblodzenia, śliskości pośniegowej lub pozostałości świeżego śniegu
	do -2°C
	do 20
	60-150

	jw.
	-3 do -6°C
	20-25
	60-150

	jw.
	-7 do -10°C
	25-30
	60-150


Uwaga: przy temperaturach niższych oraz w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu mogą mieć zastosowanie inne dopuszczone środki lub mieszaniny. Tabela nie zastępuje przepisów i nie stanowi polecenia automatycznego stosowania maksymalnych dawek.
9. Miejsca wymagające szczególnej uwagi
9.1. Niezależnie od ogólnego zakresu zlecenia szczególnej uwagi wymagają: skrzyżowania, łuki, odcinki o znacznym pochyleniu, rejony przejść dla pieszych, przystanków, obiektów mostowych, miejsca zacienione i narażone na lokalne oblodzenie oraz inne punkty wskazane przez Zamawiającego.
9.2. W miejscach tych Wykonawca powinien dostosować prędkość, sposób odśnieżania i posypywania tak, aby ograniczyć ryzyko pozostawienia lokalnych zasp, zwałów śniegu lub niebezpiecznej śliskości.
10. Ochrona infrastruktury, mienia i środowiska
10.1. Wykonawca ma obowiązek chronić nawierzchnie, pobocza, krawężniki, znaki, bariery, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, studzienki, przepusty, zieleń, obiekty budowlane i mienie osób trzecich.
10.2. Materiały należy magazynować i stosować w sposób ograniczający ich niekontrolowane przedostawanie się do gleby, wód, kanalizacji i terenów zielonych. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
10.3. Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu stwierdzone uszkodzenia infrastruktury lub zdarzenia mogące powodować odpowiedzialność odszkodowawczą. Szkody zawinione przez Wykonawcę usuwa on na własny koszt lub pokrywa koszty ich usunięcia na zasadach wynikających z umowy i przepisów prawa.
11. Kontrola jakości i odbiór prac
11.1. Zamawiający może w każdym czasie kontrolować wykonywanie usługi, w szczególności czas reakcji, trasę i czas pracy, stan i oznakowanie sprzętu, rodzaj oraz jakość materiałów, sposób ich dozowania i osiągnięty stan nawierzchni.
11.2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca umożliwia sprawdzenie materiałów przeznaczonych do użycia oraz przedstawia informacje pozwalające ustalić ich rodzaj i pochodzenie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może zakazać stosowania materiału niespełniającego wymagań.
11.3. Podstawą potwierdzenia i rozliczenia prac są Karty pracy oraz zestawienia wymagane umową. Dokumentacja powinna umożliwiać przypisanie czasu pracy do konkretnego dnia, sprzętu, rejonu i rodzaju czynności.
11.4. Stwierdzone nieprawidłowości Wykonawca usuwa niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednim do rodzaju zjawiska i wymagań bezpieczeństwa. Jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji, zastosowanie mają postanowienia umowy dotyczące wykonania zastępczego i kar umownych.
12. Zasady bezpieczeństwa i ruchu drogowego
12.1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać aktualnych przepisów dotyczących ruchu drogowego, warunków technicznych pojazdów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ochrony środowiska.
12.2. Sposób prowadzenia prac nie może powodować nieuzasadnionego zagrożenia dla użytkowników drogi. Operator ma obowiązek uwzględniać ograniczoną widoczność, możliwość odrzutu śniegu lub kruszywa oraz zwiększoną drogę hamowania pojazdu roboczego.
12.3. W przypadku zdarzenia drogowego, uszkodzenia mienia lub powstania zagrożenia Wykonawca zabezpiecza miejsce w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i możliwości, zawiadamia właściwe służby, jeżeli jest to wymagane, oraz niezwłocznie informuje Zamawiającego.
13. Przepisy i dokumenty odniesienia
13.1. Przy wykonywaniu zamówienia należy stosować w szczególności:
1) ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.);
2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. Nr 230, poz. 1960);
3) przepisy wykonawcze dotyczące warunków technicznych pojazdów, ich wyposażenia i oznakowania, w aktualnym brzmieniu;
4) przepisy BHP i ochrony środowiska właściwe dla wykonywanych prac;
5) Zapytanie ofertowe, umowę, Standard zimowego utrzymania dróg, Wykaz rejonów oraz Kartę pracy.
13.2. Jeżeli w okresie realizacji zamówienia nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających zastosowanie do wykonywanych prac, Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym w czasie realizacji danej czynności.
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